IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
Time stamp: "2019-08-14T08:11:41"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160512_1515(x64) - Exporter 2015.0.2016.0512 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2015 (DEU)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (DEU)"

People and organizations
  Person "Tilo110663" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Tilo110663" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (DEU)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (DEU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT | long name "C:\Users\Tilo110663\Desktop\Coolkompakt\CoolKompakt\CuC_Final\2-Kühl-Tiefkühlschränke\2-Tiefkühlung\2-2 Glastür\HKMTV57-MS.ifc"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 24′ 53.508911″ | longitude -71° 15′ 29.058837″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address (none given)
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 1" | long name "Ebene 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "BR 570 - 720 x 840 x 2050" | names: "Kühlschrank-Tiefkühlung Glastür 570L-Magnos - Eigen:BR 570 - 720 x 840 x 2050:24184" | material: materials ("Glas", "Edelstahl AISI 304", "Stahl, verchromt", "Knöpfe", "Display", "Logo Blau Hell", "Logo Blau Dunkel") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Abhängigkeiten, Abmessungen, Elektro - Lasten, Grafiken

Property sets
  Sonstige | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Kategorie = "Projektinformationen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Familie = "Kühlschrank-Tiefkühlung Glastür 570L-Magnos - Eigen: BR 570 - 720 x 840 x 2050" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Kühlschrank-Tiefkühlung Glastür 570L-Magnos - Eigen: BR 570 - 720 x 840 x 2050" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Sonderausstattung" (IFCLABEL)
    Typ = "Kühlschrank-Tiefkühlung Glastür 570L-Magnos - Eigen: BR 570 - 720 x 840 x 2050" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Kühlschrank-Tiefkühlung Glastür 570L-Magnos - Eigen: BR 570 - 720 x 840 x 2050" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Familienname = "Kühlschrank-Tiefkühlung Glastür 570L-Magnos - Eigen" (IFCTEXT)
    Kapazität = "23 x GN2/1" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Sonderausstattung" (IFCLABEL)
    Türen Anzahl = 1 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "BR 570 - 720 x 840 x 2050" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "CoolCompact" (IFCLABEL)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Basisbauteil = "Ebene : Ebene 1" (IFCTEXT)
    Ebene = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Versatz = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ansicht = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fläche = 3.51771930089833 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2050. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tiefe = 830. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volumen = 1.12176 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite = 720. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Kopfteil Höhe = 337. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Korpus Höhe = 1563. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Korpus Tiefe = 760. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Elektro - Lasten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Element = "" (IFCTEXT)
    Stromkreisnummer = "" (IFCTEXT)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Füße = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tür offen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungssymbol Grundriss = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 0 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Kompakt" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Konstruktion | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Versatz bei Sockel oder Füße = 150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Konstruktion | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dichtung Stärke = 20. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Füße Abstand Hinten = 82. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Füße Abstand Seiten = 90. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Füße Abstand Vorne = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Kopfteil Tiefe = 70. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Kopfteil Verlängerung = 26. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Sockelhöhe = 150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türabstand Links = 21.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türabstand Oben = 8. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türabstand Rechts = 21.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türabstand Unten = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türen Breite = 677. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türen Höhe = 1479. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türen Stärke = 40. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Wandstärke Hinten = 65. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Wandstärke Oben = 95. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Wandstärke Seiten = 93. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Wandstärke Unten = 90. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Phasen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase erstellt = "Neue Konstruktion" (IFCLABEL)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Gebäudegeschoss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Ebene 1" (IFCTEXT)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Artikelnr. = "HKMTV57-MS" (IFCTEXT)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Hersteller = "CoolCompact" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Typname = "BR 570 - 720 x 840 x 2050" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "Ebene 1" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Elektro | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Elektroanschluss Abstand Seite = 250. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Elektroanschluss Höhe = 1800. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Energieeffizienzklasse = "D" (IFCTEXT)
    Energieverbrauch = "5,85 kWh/24h" (IFCTEXT)
    Netzkabellänge = 2500. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pole = 1 (IFCINTEGER)
    Scheinleistung = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Spannung = 230. (IFCELECTRICVOLTAGEMEASURE) [VOLT]
    Watt = 450. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
  HLS | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kälteleistung = "560W bei -30°C VT/+32°C UT" (IFCTEXT)
    Kältemittel = "R290" (IFCTEXT)
    Temp. Bereich = "-15°C / -22°C" (IFCTEXT)
  Materialien und Oberflächen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Glas = "Glas" (IFCLABEL)
    Griff = "Stahl, verchromt" (IFCLABEL)
    Material = "Edelstahl AISI 304" (IFCLABEL)