**Tiefkühltisch, 2-türig GN 1/1, ohne Abdeckung, Zentralkälte,**

**(zur Anpassung an thermische Geräte) Korpushöhe 430 mm**

**Abmessungen**

Länge: 1395 mm

Tiefe: 675 mm

Höhe: 580 mm

### Abdeckung

ohne

**Ausführung**

## Der Korpus ist 430 mm hoch. Innen und außen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Boden in Hygieneausführung.

Die Rasterleisten für die Auflageschienen sind zur Reinigung herausnehmbar. Die kippsicheren Auflageschienen für Gastronormbehälter bzw. Roste sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar.

## Zentralkühlung

## Mit innen liegendem Umluft-Verdampfer. Automatische Abtauung, Tauwasserablauf

## in das rechts angeordnete Installationsfach. Für bauseitigen Anschluss an Zentral-kühlung. Lieferung erfolgt ohne E-Ventil.

## Elektronik-Regler

## Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCP-Protokoll-System sowie mit optischem- und akustischem Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet. Optional mit RS 485 / ASCII / RTU Schnittstelle.

## Über ständigen Abgleich der Tür-Öffnungsfrequenzen sowie der Temperaturveränderungen im Innenraum gibt der elektronische Regler bedarfsgerechte Abtauzyklen und energieoptimierte Kompressor-Laufzeiten vor

## In Phasen, in denen das Kühlmöbel wenig oder nie geöffnet wird, z.B. in der Nacht, an Ruhetagen oder im Urlaub, schaltet sich automatisch der ECO-Modus ein. Im ECO-Modus kann bis zu 30 % Energie gespart werden.

## Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt.

## Isolierung

50 mm hochdruckgeschäumt.

## Flügeltüre

Die selbstschließende Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und

gepresstem Umschlag. Die Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

## Füße

Die Füße sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, verstellbar –10/+30 mm, und für Sockelaufstellung abschraubbar.

## Technische Daten

Kapazität je Kühlabteil: 6 x GN1/1

Temperaturbereich: -18°C bis -20°C

Isolation: 50 mm

Kälteleistung: 200 Watt -30°C VT/+45°C UT

Anschlusswert: 180 W / 230 V

## Zubehör

1 Paar Auflageschienen aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) je Türe

1 Rost GN 1/1 aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) je Türe

## Fabrikat

Hersteller: Cool Compact

Type: TKO721140-C14