**Getränke-Kühltheken – Schubladen**

**für Kühltheke Comfort-Line KH 890**

### (Anstelle der Flügeltüre)

### 3 Schubladen, Höhe 3 x 1/3 übereinander

Die Kühlschubladenfronten sind doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 50 mm hochdruckgeschäumt, mit abschließbarem Stangenverschluss. Der Schubladenkorpus ist in gelochter Ausführung aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304) mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl 1.4509 (AISI 441), Tragfähigkeit 85 kg statisch, 60 kg dynamisch.

Die schimmelresistente Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.

Die Nutzhöhe beträgt 3 x 200 mm.

## Fabrikat

Hersteller: Cool Compact

Type: 700767