IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
Time stamp: "2019-08-12T18:11:53"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160512_1515(x64) - Exporter 2015.0.2016.0512 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2015 (DEU)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (DEU)"

People and organizations
  Person "Tilo110663" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Tilo110663" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (DEU)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (DEU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT | long name "C:\Users\Tilo110663\Desktop\Coolkompakt\CoolKompakt\CuC_Final\1-Kühl-Tiefkühltische\5-Tief-Kühltische GN1-1\TKM731170-70.ifc"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 24′ 53.508911″ | longitude -71° 15′ 29.058837″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address (none given)
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 1" | long name "Ebene 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "700x1725 3-türig" | names: "Tief-Kühltische GN1-1 - Eigen:700x1725 3-türig:6463" | material: materials ("Edelstahl AISI 304", "Knöpfe", "Display", "Logo Blau Dunkel", "Logo Blau Hell") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Elektro - Lasten, Grafiken, ID-Daten

Property sets
  Sonstige | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Kategorie = "Projektinformationen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Aufkantung Strg = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Familie = "Tief-Kühltische GN1-1 - Eigen: 700x1725 3-türig" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Tief-Kühltische GN1-1 - Eigen: 700x1725 3-türig" (IFCLABEL)
    Füße Strg = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kategorie = "Sonderausstattung" (IFCLABEL)
    Typ = "Tief-Kühltische GN1-1 - Eigen: 700x1725 3-türig" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Tief-Kühltische GN1-1 - Eigen: 700x1725 3-türig" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand Logo = 290. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Familienname = "Tief-Kühltische GN1-1 - Eigen" (IFCTEXT)
    Kapazität = "3 x 10 x GN1/1" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Sonderausstattung" (IFCLABEL)
    Pfosten 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pfosten 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pfosten Anzahl = 2 (IFCINTEGER)
    Tür_1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tür_2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tür_3 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Türen Anzahl = 3 (IFCINTEGER)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "700x1725 3-türig" (IFCIDENTIFIER)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Basisbauteil = "Ebene : Ebene 1" (IFCTEXT)
    Ebene = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Versatz = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ansicht = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fläche = 3.3962321327514 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Höhe = 900. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Tiefe = 700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Versatz bei Sockel oder Füße = 150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volumen = 1.089165 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite = 1725. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Höhe Elektroanschluss = 150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Korpus Breite = 1390. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Korpus Höhe = 700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Korpus Tiefe = 620. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Platte Stärke = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Sockelhöhe = 150. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Elektro - Lasten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Element = "" (IFCTEXT)
    Stromkreisnummer = "" (IFCTEXT)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Aufkantung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Deckplatte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Füße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sockel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tür 1 = "1-fach" (IFCLABEL)
    Tür 2 = "1-fach" (IFCLABEL)
    Tür 3 = "1-fach" (IFCLABEL)
    Tür 4 = "1-fach" (IFCLABEL)
    Öffnungssymbol Grundriss = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 0 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Kompakt" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Artikelnr. = "TKM 731171-70" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Gebäudegeschoss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Ebene 1" (IFCTEXT)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Artnr mit Platte = "TKM 731172-70" (IFCTEXT)
    Artnr mit Platte und Aufkantung = "TKM 731171-70" (IFCTEXT)
    Artnr ohne Platte = "TKM 731170-70" (IFCTEXT)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Typname = "700x1725 3-türig" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "Ebene 1" (IFCTEXT)
  Phasen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase erstellt = "Neue Konstruktion" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Elektro | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Energieverbrauch = "8,3 kWh/24 h" (IFCTEXT)
    Scheinleistung = 0. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
    Spannung = 230. (IFCELECTRICVOLTAGEMEASURE) [VOLT]
    Watt = 750. (IFCPOWERMEASURE) [WATT]
  HLS | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kälteleistung = "460 Watt -30°C VT/+32°C UT" (IFCTEXT)
    Kältemittel = "R290" (IFCTEXT)
    Temp. Bereich = "-18°C bis -20°C" (IFCTEXT)
  Konstruktion | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand Display seitlich = 60.0000000000031 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Aufkantung Höhe = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Aufkantung Stärke = 6. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pfosten Abstand = 445. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pfosten Breite = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Pfosten Tiefe = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Platte Tiefe = 700. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Rückwand Stärke = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Seitenteil Breite = 320. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Seitenteilwand Stärke = 15. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Seitenwand Stärke = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türen Breite = 430. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türen Breite halb = 215. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türen Höhe = 680. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türen Lücke = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Türen Stärke = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Versatz Tür zu Seitenteil = 25. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Wand oben Stärke = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Wand unten Stärke = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Öffnungstiefe = 470. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Materialien und Oberflächen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Material = "Edelstahl AISI 304" (IFCLABEL)